附件1

1、 成都石化工业学校（彭州市技工学校）壁挂式空调、柜式空调采购 项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

	生产商名称
	装备名称
	首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称）
	交货周期
	涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	联系人及联系电话

	
	响应采购设备序号
（请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称）
	
	
	是□
（是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容）

	否□
（否：不填写）
	

	
	
	
	
	1.售后服务：周期、内容等
2.备品备件：列举主要配件
3.耗材：列举主要耗材；

	






二、调研参数应答表
填写说明：
1. 请各供应商根据实际情况完善本表标注“******”号内容。
2. 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。
	序号
	类别
	装备名称
	数量
	市场参考单价（元）
	单位
	品牌、型号
	参数
（下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容）
	制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可）
	相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”）
	是否愿意提供产品进行实地验证测试
	单价报价
（历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报价。）
	备注

	1
	
	壁挂式空调（1.5P）
	[bookmark: _GoBack]510
	3000
	个
	
	1、能耗等级:1级（GB21455-2019）；
2、APF能效比≥*****；
3、额定制冷量≥*****W、额定制热量≥*****W；
4、制冷季节耗电量≤*****KW·H、制热季节耗电量≤*****KW·H；
5、电辅热≤*****W；
6、60℃高温制冷不停机，具备外机自洁除尘功能；【说明：提供宣传彩页或说明书进行佐证】
7、主要部件（包含不限于：内外机连机管、冷凝器、蒸发器、截止阀等）均为纯铜管路且铜含量≥*****%；
8、空调内置物联网组件通电后自动完成网络接入，实现云端无线通讯，搭配云服务与软件管理平台以实现本项目所有空调统一端口界面集中管理；具备下列功能：①空调设备运行状态实时显示（含开关机状态、设定温度、模式）②集中控制（含开关机、模式、温度、风速）③能源管理：系统能统计分析空调的用电量；能按日/周/月/年等维度生成能耗分析报告（分区域、楼栋、房间、设备），支持可视化展示④对设定的最高/最低温度限定⑤批量定时任务设定和下发；⑥支持电辅热禁用/启用功能并可阻止遥控器开启⑦支持遥控器禁用/启用功能。【说明：提供彩页或系统截图进行逐条佐证】
9、物联网模块组件必须适配空调原厂电路板实现即插即用，不得额外接电改装、不得焊接/修改空调原厂电脑板（含电路），不得影响原厂保修；物联网软件系统可显示具体房间的具体故障（包含压缩机故障、传感器故障、通讯故障、摆风页故障、屏显故障）并自动上报至空调厂家售后，同时支持空调固件远程
OTA升级；【说明：提供具体物联网组件的品牌、型号、软件系统全称、通讯硬件模块图片（完整显示IMEI码）】
【说明：一：参数要求第1-4条佐证资料以“中国能效标识网”最新备案参数截图为准(截图必须显示截图页面时间信息，截图时间距离响应截止时间≤7日)；参数要求第5-9条在提供所要求资料外还应提供《承诺函》并进行电子签章以响应，格式自拟，至少应体现“投标产品完全满足招标文件所有技术参数要求”。二：《产品技术参数响应表》的“响应要求”必须填写“正偏离、无偏离、负偏离”。 三：《产品技术参数响应表》的“投标（响应）产品技术参数值”应明确可量化，不得模棱两可或复制招标参数】；

	
	
	
	
	提供产品实物图片。

	2
	
	柜式空调（3P）
	50
	6000
	个
	
	1、能耗等级:1级（GB21455-2019）；
2、APF能效比≥******；
3、额定制冷量≥******W，额定制热量≥******W；
4、制冷季节耗电量≤******KW·H，制热季节耗电量≤******KW·H；
5、电辅热≤******W；
6、空调内机出风口盖板具备防夹保护，关闭过程遇异物阻挡可自动回弹；
7、主要部件（包含不限于：内外机连机管、冷凝器、蒸发器、截止阀等）均为纯铜管路且铜含量≥******%；
8、空调内置物联网组件通电后自动完成网络接入，实现云端无线通讯，搭配云服务与软件管理平台以实现本项目所有空调统一端口界面集中管理；具备下列功能：①空调设备运行状态实时显示（含开关机状态、设定温度、模式）②集中控制（含开关机、模式、温度、风速）③能源管理：系统能统计分析空调的用电量；能按日/周/月/年等维度生成能耗分析报告（分区域、楼栋、房间、设备），支持可视化展示④对设定的最高/最低温度限定⑤批量定时任务设定和下发；⑥支持电辅热禁用/启用功能并可阻止遥控器开启⑦支持遥控器禁用/启用功能。【说明：提供彩页或系统截图进行逐条佐证】
9、物联网模块组件必须适配空调原厂电路板实现即插即用，不得额外接电改装、不得焊接/修改空调原厂电脑板（含电路），不得影响原厂保修；物联网软件系统可显示具体房间的具体故障（包含压缩机故障、传感器故障、通讯故障、摆风页故障、屏显故障）并自动上报至空调厂家售后，同时支持空调固件远程
OTA升级；【说明：提供具体物联网组件的品牌、型号、软件系统全称、通讯硬件模块图片（完整显示IMEI码）】
【说明：一：参数要求第1-4条佐证资料以“中国能效标识网”最新备案参数截图为准(截图必须显示截图页面时间信息，截图时间距离响应截止时间≤7日)；参数要求第5-9条在提供所要求资料外还应提供《承诺函》并进行电子签章以响应，格式自拟，至少应体现“投标产品完全满足招标文件所有技术参数要求”。二：《产品技术参数响应表》的“响应要求”必须填写“正偏离、无偏离、负偏离”。 三：《产品技术参数响应表》的“投标（响应）产品技术参数值”应明确可量化，不得模棱两可或复制招标参数】；

	
	
	
	
	提供产品实物图片。



